

Menübeschreibung für das Profilprogramm „Foam Wing Template Program Version 2.2“






So, für alle Nicht-Englisch-Sprechenden habe ich mal `ne Übersetzung klargemacht:




File Menü:

New, Open, Save, Save As:     Läd und speichert ein Profil mit den jeweils aktuell eingestellten Parametern
Print, Print Previev:        normale Druckfunktionen
Print Setup:                 Einstellung der Druckparameter (Papiergrösse, Ausrichtung, usw)
Page Setup:                  Einstellung der Seitenrändergrösse und der Überlappungslänge bei Profieltiefen, die über eine Seite hinausgehen.


Section Menü:

Choose:                      Auswählen des Profils aus .dat oder .cor  Dateien
Chord:                       Einstellen der Profiltiefe
Thickness:                   Einstellen der Profildicke (% von Profiltiefe)
Camber:                      Einstellen der Profilwölbung (% von Profiltiefe)
LE Balsa:                    Einstellen der Dicke der Nasenleiste vor dem Styrokern
Skin Thickness:              Einstellen der Beplankungsdicke


Layout Menü:

Foam:                        Thickness: Dicke des Styroblocks 
                             Template Height: Höhe der Profilsehne (Einlauf)
Leadins:                     Einstellen der Ein- und Auslauflänge
WashOut:                     Einstellen der Schränkung
Stations:                    Einstellen der Anzahl der Zählmarkierungen (10 ist Standart)
Wire:                        Einstellen der Abbranddicke. Ist mindestens so gross wie der Schneidedrahtdurchmesser. 
                             Praxiswert: 1,5x Schneidedrahtdurchmesser (0,75mm bei 0,5mm Drahtdurchmesser)


View Menü:                   Kann jeder selbst abchecken. Einfach die Köpfe klicken und gucken was passiert  ;-)



Noch was Wichtiges: Die Abbrandkompensation funktioniert nur, wenn der Unterzug zuerst geschnitten wird, sonst nicht.

Für mehr Infos:

                           --->    www.extremflug.de    <---


Viel Spass,

Julez
